Таблица №1.
Стандартный протокол для выявления эпилепсии.
	
	Ax T2
	Sag T1
	Ax T2 FLAIR
	Ax 3D SPGR
	Cor T1 3D SPGR
	Cor T2 FLAIR

	FOY
	240х18
	240х240
	240х240
	240х120
	220х220
	220х220

	MATRIX
	256х320
	256х256
	256х192
	256х192
	256х256
	256х192

	T1 (mS)
	-
	-
	2200
	400
	-
	2000

	TR (mS)
	5440
	500
	9000
	1184
	30
	8000

	TE (mS)
	88
	minimum
	120
	4,2
	6
	111

	FA (градус)
	90
	90
	90
	15
	25
	90

	Толщина среза (мм)
	5
	5
	5
	1,6
	1
	3

	Расстояние между срезами (мм)
	1,5
	1,5
	1,5
	0,8
	0
	0,5

	Количество срезов
	24
	18
	22
	172
	64
	18
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